
《威海市中心市区巡游出租汽车技术条件》

起草说明

按照《巡游出租汽车经营服务管理规定》、《道路运输车辆技术管理规定》及《威海市人民政府关于印发<威海市巡游出租汽车经营服务管理办法>的通知 》等有关规定，同时参考我市以往巡游出租汽车技术条件及青岛、烟台等周边地市巡游出租汽车车辆技术现行标准，现对我市的相关技术条件说明如下：

1.关于车身尺寸及结构。根据《道路运输车辆技术管理规定》中“车辆的外廓尺寸、轴荷和最大允许总质量应当符合《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB 1589）的要求”。综合考虑安全、舒适、满意度体验以及“精致城市”形象等因素，对于更新车型的车身尺寸结构、轴距、整备质量、轮胎规格、座位数、行李厢容积等作出了最低限值的要求。

2.关于车辆性能参数。根据《机动车安全技术检验项目和方法》（GB38900-2020）及《出租汽车运营规范》（GB/T2248-2013)中:“车辆技术条件应当符合GB7258的规定和出租汽车行业管理部门的相关要求”。结合我市巡游出租汽车实际运行特点及市场需求，采用主流中级乘用车型的功率配置，即：对两用燃料车型的发动机额定功率或电动机峰值功率均设定为不低于80kw。在新能源车的巡航里程方面，规定了纯电动车续航里程不小于250km、插电式混合动力车辆纯电动状态时的续航里程应不小于50km的标准。
3.关于车型核验流程。结合以往巡游车更新选型工作经验和省内有关地市做法，制定巡游车车辆更新选型有关技术条件。经销商对照车辆技术条件自主申报车型，委托市交通运输事务服务中心组织专家对申报的车型有关技术参数及标准进行比对核验，符合标准的，报市交通运输局统一对外发布，由巡游车经营者自主选购。根据申报情况，每年组织1-2次免费评审，形成长效工作机制。根据生产厂家车型更新实际，车辆技术条件实行动态调整。
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